BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**



**BÀI BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN**

**HP LẬP TRÌNH NHÚNG**

**Giáo viên học phần:**

**Mai Cường Thọ**

**KHÁNH HÒA - 2021**

MỤC LỤC

[**BÀI KIỂM TRA** 2](#_Toc90893040)

[BÀI 1A:ĐỌC NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG VÀ IN RA LCD 2](#_Toc90893041)

[ Mô tả: 2](#_Toc90893042)

[ Sơ đồ thiết kế: 2](#_Toc90893043)

[ Đặc điểm linh kiện: 2](#_Toc90893044)

[ Mã lệnh chính: 2](#_Toc90893045)

[BÀI 1B: BẬT/NGẮT ĐÈN ĐIỆN 3](#_Toc90893046)

[ Mô tả: 3](#_Toc90893047)

[ Sơ đồ thiết kế: 3](#_Toc90893048)

[ Đặc điểm linh kiện: 4](#_Toc90893049)

[ Mã lệnh chính: 4](#_Toc90893050)

[BÀI 2A: LED 7 ĐOẠN ĐẾM SỐ TỪ 0🡪9 4](#_Toc90893051)

[ Mô tả: 4](#_Toc90893052)

[ Sơ đồ thiết kế: 5](#_Toc90893053)

[ Đặc điểm linh kiện: 5](#_Toc90893054)

[ Mã lệnh chính: 5](#_Toc90893055)

[BÀI 2B: LED 7 ĐOẠN ĐẾM SỐ TỪ 0🡪99 8](#_Toc90893056)

[ Mô tả: 8](#_Toc90893057)

[ Sơ đồ thiết kế: 8](#_Toc90893058)

[ Đặc điểm linh kiện: 9](#_Toc90893059)

[ Mã lệnh chính: 9](#_Toc90893060)

[**BÀI TẬP THỰC HÀNH** 13](#_Toc90893061)

[BÀI 1: LED NHẤP NHÁY 13](#_Toc90893062)

[ Mô tả: 13](#_Toc90893063)

[ Sơ đồ thiết kế: 13](#_Toc90893064)

[ Đặc điểm linh kiện: 13](#_Toc90893065)

[ Mã lệnh chính: 13](#_Toc90893066)

[BÀI 2: LED BẬT TẮT 14](#_Toc90893067)

[ Mô tả: 14](#_Toc90893068)

[ Sơ đồ thiết kế: 14](#_Toc90893069)

[ Đặc điểm linh kiện: 14](#_Toc90893070)

[ Mã lệnh chính: 14](#_Toc90893071)

[BÀI 3: LED RGB 15](#_Toc90893072)

[ Mô tả: 15](#_Toc90893073)

[ Sơ đồ thiết kế: 15](#_Toc90893074)

[ Đặc điểm linh kiện: 16](#_Toc90893075)

[ Mã lệnh chính: 16](#_Toc90893076)

[BÀI 4: TMP36-LED 17](#_Toc90893077)

[ Mô tả: 17](#_Toc90893078)

[ Sơ đồ thiết kế: 17](#_Toc90893079)

[ Đặc điểm linh kiện: 18](#_Toc90893080)

[ Mã lệnh chính: 18](#_Toc90893081)

[BÀI 5: LED 7 ĐOẠN 19](#_Toc90893082)

[ Mô tả: 19](#_Toc90893083)

[ Sơ đồ thiết kế: 19](#_Toc90893084)

[ Đặc điểm linh kiện: 19](#_Toc90893085)

[ Mã lệnh chính: 19](#_Toc90893086)

[BÀI 6: 8 LED NHẤP NHÁY 22](#_Toc90893087)

[ Mô tả: 22](#_Toc90893088)

[ Sơ đồ thiết kế: 23](#_Toc90893089)

[ Đặc điểm linh kiện: 23](#_Toc90893090)

[ Mã lệnh chính: 23](#_Toc90893091)

[BÀI 7: LED MA TRẬN 24](#_Toc90893092)

[ Mô tả: 24](#_Toc90893093)

[ Sơ đồ thiết kế: 24](#_Toc90893094)

[ Đặc điểm linh kiện: 24](#_Toc90893095)

[ Mã lệnh chính: 24](#_Toc90893096)

[BÀI 8: ĐIỀU KHIỂN MOTOR BẰNG IC 1293D 25](#_Toc90893097)

[ Mô tả: 25](#_Toc90893098)

[ Sơ đồ thiết kế: 26](#_Toc90893099)

[ Đặc điểm linh kiện: 26](#_Toc90893100)

[ Mã lệnh chính: 26](#_Toc90893101)

[BÀI 9: KEYPAD LCD 29](#_Toc90893102)

[ Mô tả: 29](#_Toc90893103)

[ Sơ đồ thiết kế: 29](#_Toc90893104)

[ Đặc điểm linh kiện: 29](#_Toc90893105)

[ Mã lệnh chính: 29](#_Toc90893106)

[BÀI 10: STM32-LED 31](#_Toc90893107)

[ Mô tả: 31](#_Toc90893108)

[ Sơ đồ thiết kế: 31](#_Toc90893109)

[ Đặc điểm linh kiện: 32](#_Toc90893110)

[ Mã lệnh chính: 32](#_Toc90893111)

[BÀI 11: STM32-LED TRÁI TIM 32](#_Toc90893112)

[ Mô tả: 32](#_Toc90893113)

[ Sơ đồ thiết kế: 33](#_Toc90893114)

[ Đặc điểm linh kiện: 33](#_Toc90893115)

[ Mã lệnh chính: 33](#_Toc90893116)

[BÀI 12: STM32-BUTTON 38](#_Toc90893117)

[ Mô tả: 38](#_Toc90893118)

[ Sơ đồ thiết kế: 38](#_Toc90893119)

[ Đặc điểm linh kiện: 39](#_Toc90893120)

[ Mã lệnh chính: 39](#_Toc90893121)

[BÀI 13: STM32-BUTTON - NGẮT NGOÀI 39](#_Toc90893122)

[ Mô tả: 39](#_Toc90893123)

[ Sơ đồ thiết kế: 40](#_Toc90893124)

[ Đặc điểm linh kiện: 40](#_Toc90893125)

[ Mã lệnh chính: 40](#_Toc90893126)

[BÀI 14: STM32 – KẾT NỐI LCD 41](#_Toc90893127)

[ Mô tả: 41](#_Toc90893128)

[ Sơ đồ thiết kế: 41](#_Toc90893129)

[ Đặc điểm linh kiện: 42](#_Toc90893130)

[ Mã lệnh chính: 42](#_Toc90893131)


# **BÀI KIỂM TRA**

# BÀI 1A:ĐỌC NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG VÀ IN RA LCD

## Mô tả:

* Thực hiện việc lập trình để đọc nhiệt độ của tmp36, và hiển thị nhiệt độ ra màn hình LCD
* Khi nhiệt dộ thay đổi thì liên tục đọc và hiển thị

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

* 1 Arduino UNO
* 1 LCD 16x2
* 1 Potentiometer 250kohm
* 1 Resistor 220ohm

## Mã lệnh chính:

*#include <LiquidCrystal.h>*

*#define SENSOR\_PIN A0*

*float voltage = 0;*

*float sensor = 0;*

*float celsius = 0;*

*float fahrenheit = 0;*

*// initialize the library with the numbers of the interface pins*

*LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);*

*void setup() {*

*// set up the LCD's number of columns and rows:*

*lcd.begin(16, 2);*

*// Print a message to the LCD.*

*Serial.begin(9600);*

*}*

*void loop() {*

*// set the cursor to column 0, line 1*

*// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):*

*lcd.setCursor(0, 0);*

*// print the number of seconds since reset:*

*lcd.print("nhietdo");*

*sensor = analogRead(SENSOR\_PIN);*

*voltage = (sensor\*5000)/1024; // Chuyển đổi tín hiệu cảm biến sang mili Volt*

*voltage = voltage-400; // Trừ đi điện áp bù*

*celsius = voltage/10; // Chuyển đổi mV sang độ C*

*fahrenheit = ((celsius \* 1.8)+32);*

*lcd.setCursor(0, 1);*

*lcd.print(fahrenheit,2);*


*}*

# BÀI 1B: BẬT/NGẮT ĐÈN ĐIỆN

## Mô tả:

* Thực hiện việc lập trình để làm sáng 1 đèn điện
* Điều khiển đèn điện thông qua hệ thống bật/ngắt và module Relay

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

* 1 Arduino UNO
* 1 Led bulb
* 1 Realy SPDT
* 3 batteries, AA,  yes 1.5V Battery

## Mã lệnh chính:

*// C++ code*

*//*

*void setup()*

*{*

*pinMode(13, OUTPUT);*

*}*

*void loop()*

*{*

*digitalWrite(LED\_BUILTIN, HIGH);*

*delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)*


*}*

# BÀI 2A: LED 7 ĐOẠN ĐẾM SỐ TỪ 0🡪9

## Mô tả:

* Thực hiện việc lập trình để làm chạy led 7 đoạn từ 0🡪9
* Việc điều khiên thông qua IC 4511

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

* 1 Arduino UNO
* 7 Segment Display
* 220 Ω Resistor
* 1 IC 4511

## Mã lệnh chính:

*int a=6, b=5, c=4, d=3;*

*void setup() {*

*pinMode(a, OUTPUT);*

*pinMode(b, OUTPUT);*

*pinMode(c, OUTPUT);*

*pinMode(d, OUTPUT);*

*}*

*void khong(){*

*digitalWrite(a, LOW);*

*digitalWrite(b, LOW);*

*digitalWrite(c, LOW);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void mot(){*

*digitalWrite(a, HIGH);*

*digitalWrite(b, LOW);*

*digitalWrite(c, LOW);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void hai(){*

*digitalWrite(a, LOW);*

*digitalWrite(b, HIGH);*

*digitalWrite(c, LOW);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void ba(){*

*digitalWrite(a, HIGH);*

*digitalWrite(b, HIGH);*

*digitalWrite(c, LOW);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void bon(){*

*digitalWrite(a, LOW);*

*digitalWrite(b, LOW);*

*digitalWrite(c, HIGH);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void nam(){*

*digitalWrite(a, HIGH);*

*digitalWrite(b, LOW);*

*digitalWrite(c, HIGH);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void sau(){*

*digitalWrite(a, LOW);*

*digitalWrite(b, HIGH);*

*digitalWrite(c, HIGH);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void bay(){*

*digitalWrite(a, HIGH);*

*digitalWrite(b, HIGH);*

*digitalWrite(c, HIGH);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void tam(){*

*digitalWrite(a, LOW);*

*digitalWrite(b, LOW);*

*digitalWrite(c, LOW);*

*digitalWrite(d, HIGH);*

*}*

*void chin(){*

*digitalWrite(a, HIGH);*

*digitalWrite(b, LOW);*

*digitalWrite(c, LOW);*

*digitalWrite(d, HIGH);*

*}*

*void loop() {*

*// put your main code here, to run repeatedly:*

*khong(); delay(1000);*

*mot(); delay(1000);*

*hai(); delay(1000);*

*ba(); delay(1000);*

*bon(); delay(1000);*

*nam(); delay(1000);*

*sau(); delay(1000);*

*bay(); delay(1000);*

*tam(); delay(1000);*

*chin(); delay(1000);*


*}*

# BÀI 2B: LED 7 ĐOẠN ĐẾM SỐ TỪ 0🡪99

## Mô tả:

* Thực hiện việc lập trình để làm chạy led 7 đoạn từ 0🡪99
* Việc điều khiển thông qua 2 IC 4511

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

* 1 Arduino UNO
* Cathode 7 Segment Display
* 0.47 kΩ Resistor
* 2 IC 4511

## Mã lệnh chính:

*void setup(){*

*pinMode(0, OUTPUT);*

*pinMode(1, OUTPUT);*

*pinMode(2, OUTPUT);*

*pinMode(3, OUTPUT);*

*pinMode(4, OUTPUT);*

*pinMode(5, OUTPUT);*

*pinMode(6, OUTPUT);*

*pinMode(7, OUTPUT);*

*}*

*void show\_so(int so, int led = 0)*

*{*

*if (so == 0)*

*{*

*digitalWrite(0 + led, LOW);*

*digitalWrite(1 + led, LOW);*

*digitalWrite(2 + led, LOW);*

*digitalWrite(3 + led, LOW);*

*}*

*else if (so == 1)*

*{*

*digitalWrite(0 + led, HIGH);*

*digitalWrite(1 + led, LOW);*

*digitalWrite(2 + led, LOW);*

*digitalWrite(3 + led, LOW);*

*}*

*else if (so == 2)*

*{*

*digitalWrite(0 + led, LOW);*

*digitalWrite(1 + led, HIGH);*

*digitalWrite(2 + led, LOW);*

*digitalWrite(3 + led, LOW);*

*}*

*else if (so == 3)*

*{*

*digitalWrite(0 + led, HIGH);*

*digitalWrite(1 + led, HIGH);*

*digitalWrite(2 + led, LOW);*

*digitalWrite(3 + led, LOW);*

*}*

*else if (so == 4)*

*{*

*digitalWrite(0 + led, LOW);*

*digitalWrite(1 + led, LOW);*

*digitalWrite(2 + led, HIGH);*

*digitalWrite(3 + led, LOW);*

*}*

*else if (so == 5)*

*{*

*digitalWrite(0 + led, HIGH);*

*digitalWrite(1 + led, LOW);*

*digitalWrite(2 + led, HIGH);*

*digitalWrite(3 + led, LOW);*

*}*

*else if (so == 6)*

*{*

*digitalWrite(0 + led, LOW);*

*digitalWrite(1 + led, HIGH);*

*digitalWrite(2 + led, HIGH);*

*digitalWrite(3 + led, LOW);*

*}*

*else if (so == 7)*

*{*

*digitalWrite(0 + led, HIGH);*

*digitalWrite(1 + led, HIGH);*

*digitalWrite(2 + led, HIGH);*

*digitalWrite(3 + led, LOW);*

*}*

*else if (so == 8)*

*{*

*digitalWrite(0 + led, LOW);*

*digitalWrite(1 + led, LOW);*

*digitalWrite(2 + led, LOW);*

*digitalWrite(3 + led, HIGH);*

*}*

*else if (so == 9)*

*{*

*digitalWrite(0 + led, HIGH);*

*digitalWrite(1 + led, LOW);*

*digitalWrite(2 + led, LOW);*

*digitalWrite(3 + led, HIGH);*

*}*

*}*

*void loop()*

*{*

*static int num1 = 0;*

*static int num2 = 0;*

*show\_so(num1 % 10, 4);*

*show\_so(num2 % 10);*

*num2++;*

*if (num2 % 10 == 0)*

*{*

*num2 = 0;*

*num1++;*

*}*

*delay(1000);}*


# **BÀI TẬP THỰC HÀNH**

# BÀI 1: LED NHẤP NHÁY

## Mô tả:

* Thực hiện việc lập trình để làm sáng 1 đèn led
* Đèn led được kết nối vào chân số 13

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

* 1 Arduino UNO
* 1 Led red
* 1 điện trở(R1=100ohm)

## Mã lệnh chính:

*void setup()*

*{*

*pinMode(13, OUTPUT);*

*}*

*void loop()*

*{*

*digitalWrite(13, HIGH);*

*delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)*

*digitalWrite(13, LOW);*

*delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)*


*}*

# BÀI 2: LED BẬT TẮT

## Mô tả:

* Thực hiện việc lập trình điều khiển 1 đèn led bật/tắt trong khoảng thời gian
* Đèn led được kết nối vào chân số 13 để điều khiển

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

* 1 Arduino UNO
* 1 Led red
* 2 điện trở(R1=R2=100ohm)
* 1 button

## Mã lệnh chính:

*int x = 0;*

*void setup() {*

*// put your setup code here, to run once:*

*pinMode(2, INPUT);*

*pinMode(13, OUTPUT);*

*}*

*void loop() {*

*// put your main code here, to run repeatedly:*

*x = digitalRead(2);*

*if (x== HIGH) {*

*digitalWrite(13, HIGH);*

*} else {*

*digitalWrite(13, LOW);*

*}*

*delay(1000);*


*}*

# BÀI 3: LED RGB

## Mô tả:

* Lập trình thực hiện nháy led RGB
* Chân R, G, B được nối vào lần lượt các điện trở R1=R2=R3=100ohm và điện trợ được nối vào chân 6, 5, 3 của ARDUINO UNO

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

- 1 Led RGB

- 3 Điện trở

- 1 arduino uno

## Mã lệnh chính:

*const int R = 3; const int G = 5; const int B = 6;*

*int Red = 255; int Green = 0; int Blue = 0;*

*void setup(){*

*pinMode(R, OUTPUT); pinMode(G, OUTPUT); pinMode(B, OUTPUT);*

*analogWrite(R, Red); analogWrite(G, Green); analogWrite(B, Blue);}*

*void loop() {*

*for (Blue = 0; Blue<255; Blue = Blue + 5) {*

*analogWrite(B, Blue);*

*delay(10);}*

*for (Red = 255; Red>0; Red = Red - 5) {*

*analogWrite(R, Red);*

*delay(10); }*

*for (Green = 0; Green<255; Green = Green + 5) {*

*analogWrite(G, Green);*

*delay(10); }*

*for (Blue = 255; Blue>0; Blue = Blue - 5) {*

*analogWrite(B, Blue);*

*delay(10);}*

*for (Red = 0; Red<255; Red = Red + 5) {*

*analogWrite(R, Red);*

*delay(10);}*

*for (Green = 255; Green>0; Green = Green - 5) {*

*analogWrite(G, Green);*

*delay(10);}*


*}*

# BÀI 4: TMP36-LED

## Mô tả:

* Thực hiện điều khiển led qua TMP36
* Khi nhiệt độ thay đổi thì đèn led được sáng lên

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

- 1 Led red

- 1 Điện trở r1

- 1 arduino uno

- 1 TMP36

## Mã lệnh chính:

*void setup(){*

*Serial.begin(9600);*

*pinMode(7,1); pinMode(3,1); pinMode(11,1);*

*digitalWrite(7,1); digitalWrite(3,0);*

*digitalWrite(10,1); digitalWrite(11,0);*

*}*

*void loop(){*

*Serial.println(analogRead(A3));*

*if(analogRead(A3)>181){digitalWrite(10,0);};*

*if(analogRead(A3)<181){digitalWrite(10,1);};*


*}*

# BÀI 5: LED 7 ĐOẠN

## Mô tả:

* Thực hiện trên led 7 đoạn để led hiển thị số từ 0 -> 9
* Thông qua 4511 đọc số BCD thay thế tương đương 1 ký số ở hệ 10 bằng tổ hợp 4 bít tương ứng
* Và 1 điện trở lớn gồm 8 điện trở con bên trong

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

- 1 Led 7 đoạn

- 1 Điện trở RES16DIPIS

- 1 ARDUINO UNO

- 4511

## Mã lệnh chính:

*int a=6, b=5, c=4, d=3;*

*void setup() {*

*pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT);*

*pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT);*

*}*

*void khong(){*

*digitalWrite(a, LOW);*

*digitalWrite(b, LOW);*

*digitalWrite(c, LOW);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void mot(){*

*digitalWrite(a, HIGH);*

*digitalWrite(b, LOW);*

*digitalWrite(c, LOW);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void hai(){*

*digitalWrite(a, LOW);*

*digitalWrite(b, HIGH);*

*digitalWrite(c, LOW);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void ba(){*

*digitalWrite(a, HIGH);*

*digitalWrite(b, HIGH);*

*digitalWrite(c, LOW);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void bon(){*

*digitalWrite(a, LOW);*

*digitalWrite(b, LOW);*

*digitalWrite(c, HIGH);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void nam(){*

*digitalWrite(a, HIGH);*

*digitalWrite(b, LOW);*

*digitalWrite(c, HIGH);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void sau(){*

*digitalWrite(a, LOW);*

*digitalWrite(b, HIGH);*

*digitalWrite(c, HIGH);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void bay(){*

*digitalWrite(a, HIGH);*

*digitalWrite(b, HIGH);*

*digitalWrite(c, HIGH);*

*digitalWrite(d, LOW);*

*}*

*void tam(){*

*digitalWrite(a, LOW);*

*digitalWrite(b, LOW);*

*digitalWrite(c, LOW);*

*digitalWrite(d, HIGH);*

*}*

*void chin(){*

*digitalWrite(a, HIGH);*

*digitalWrite(b, LOW);*

*digitalWrite(c, LOW);*

*digitalWrite(d, HIGH);*

*}*

*void loop() {*

*// put your main code here, to run repeatedly:*

*khong(); delay(1000);*

*mot(); delay(1000);*

*hai(); delay(1000);*

*ba(); delay(1000);*

*bon(); delay(1000);*

*nam(); delay(1000);*

*sau(); delay(1000);*

*bay(); delay(1000);*

*tam(); delay(1000);*

*chin(); delay(1000);*


*}*

# BÀI 6: 8 LED NHẤP NHÁY

## Mô tả:

* Thực hiện điều khiển 8 led sáng tắt theo hệ số nhị phân 10

## Sơ đồ thiết kế:

****

## Đặc điểm linh kiện:

- 8 Led red

- 1 IC 74HC 595

- 1 ARDUINO UNO

## Mã lệnh chính:


|  |
| --- |
| *#define \_clock 7* |
| *#define \_latch 6* |
| *#define \_data 5* |
|  |
| *void setup() {* |
| *// put your setup code here, to run once:* |
| *pinMode(\_latch, OUTPUT);* |
| *pinMode(\_clock, OUTPUT);* |
| *pinMode(\_data, OUTPUT);* |
| *}* |
|  |
| *void loop() {* |
| *// put your main code here, to run repeatedly:* |
| *for (int i=0;i<256;i++){* |
| *digitalWrite(\_latch, LOW);* |
| *shiftOut(\_data, \_clock, LSBFIRST, i);* |
| *digitalWrite(\_latch, HIGH);* |
| *delay(500);}* |
| *}* |

# BÀI 7: LED MA TRẬN

## Mô tả:

* Thực hiện việc lập trình làm sáng đèn led ma trận 8x8 theo hình chữ A
* Led được gắn theo hàng vào cột vào 2 IC 74HC595 để điều khiển

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

- 1 Led ma trận 8x8

- 2 IC 74HC 595

- 1 ARDUINO UNO

## Mã lệnh chính:

*#define \_data\_cot 2*

*#define \_data\_hang 3*

*#define \_clock\_hang 5*

*#define \_clock\_cot 6*

*#define \_latch 4*

*byte chu[][8] = {*

*{0xFF,0xC0,0x80,0xB7,0xB7,0x80,0xC0,0xFF}, //A};*

*byte cot = 0b10000000;*

*void setup() {*

*Serial.begin(9600);*

*pinMode(\_latch,OUTPUT);//RCLK*

*pinMode(\_data\_hang,OUTPUT);//SER hang*

*pinMode(\_clock\_hang,OUTPUT);//SRCLK hang*

*pinMode(\_clock\_cot,OUTPUT);//SRCLK cot*

*pinMode(\_data\_cot,OUTPUT);//SER cot*

*}*

*void loop() {*

*for(int i = 0;i<10;i++){*

*digitalWrite(\_latch,LOW);*

*shiftOut(\_data\_hang,\_clock\_hang,LSBFIRST,chu[0][i]);// hang 8 - hang 1*

*shiftOut(\_data\_cot,\_clock\_cot,LSBFIRST,cot >> i);// cot 8 - cot 1*

*digitalWrite(\_latch,HIGH);*

*delay(1);}*


*}*

# BÀI 8: ĐIỀU KHIỂN MOTOR BẰNG IC 1293D

## Mô tả:

* Thực hiện việc lập trình để chạy 2 motor
* Chạy theo trình tự bắt đầu quay, đổi chiều quay, tăng tốc, giảm tốc,
* 2 Motor được kết nối vào IC L293D để điều khiển

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

* 1 Arduino UNO
* 1 IC L293D
* 2 Motor

## Mã lệnh chính:

// Kết nối động cơ A

int enA = 9; int in1 = 8; int in2 = 7;

// Kết nối động cơ B

int enB = 3; int in3 = 5; int in4 = 4;

void setup(){

// Set tất cả các chân điều khiển động cơ thành output

pinMode(enA, OUTPUT);

pinMode(enB, OUTPUT);

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(in3, OUTPUT);

pinMode(in4, OUTPUT);

// Tắt tất cả động cơ – Trạng thái ban đầu

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, LOW);

}

void loop(){

directionControl();

delay(1000);

speedControl();

delay(1000);

}

// Đoạn chương trình này cho phép bạn điều khiển chiều quay của động cơ

void directionControl(){

// Cho động cơ quay với tốc độ tối đa

// Giá trị của PWM thay đổi từ 0 đến 255

analogWrite(enA, 255);

analogWrite(enB, 255);

// Tắt động cơ A và B

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW);

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW);

delay(2000);

// Thay đổi chiều quay của động cơ

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH);

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH);

delay(2000);

// Tắt tất cả các động cơ

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, LOW);

}

// Đoạn chương trình điều khiển tốc độ của động cơ

void speedControl(){

// Khởi động các động cơ

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH);

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH);

// Tăng tốc từ 0 đến tốc độ tối đa

for (int i = 0; i < 256; i++)

{

analogWrite(enA, i);

analogWrite(enB, i);

delay(20);

}

// Giảm tốc từ tốc độ tối đa về 0

for (int i = 255; i >= 0; i--)

{

analogWrite(enA, i);

analogWrite(enB, i);

delay(20);

}

// Tắt tất cả các động cơ

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, LOW);


}

# BÀI 9: KEYPAD LCD

## Mô tả:

* Thực hiện việc lập trình để điều khiển keypad
* Hiển thị nội dung mà keypad được người dung thực hiện ra màn hình LCD

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

* 1 Arduino UNO
* 1 LCD 16x2
* 250 kΩ Potentiometer
* Keypad 4x4
* 220 Ω Resistor

## Mã lệnh chính:

*#include <Keypad.h>*

*#include <LiquidCrystal.h>*

*LiquidCrystal lcd(5, 4, 3, 2, A4, A5);*

*const byte ROWS = 4;*

*const byte COLS = 4;*

*char keys[ROWS][COLS] = {*

*{'1','2','3','A'},*

*{'4','5','6','B'},*

*{'7','8','9','C'},*

*{'\*','0','#','D'}*

*};*

*byte rowPins[ROWS] = {A0, A1, 11, 10};*

*byte colPins[COLS] = {9, 8, 7, 6};*

*int LCDRow = 0;*

*Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );*

*void setup(){*

*Serial.begin(9600);*

*lcd.begin(16, 2);*

*lcd.setCursor(LCDRow, 0);*

*}*

*void loop(){*

*char key = keypad.getKey();*

*if (key){*

*Serial.println(key);*

*lcd.print(key);*

*lcd.setCursor (++LCDRow, 0);*

*}*


*}*

# BÀI 10: STM32-LED

## Mô tả:

* Thực hiện việc lập trình để làm sáng 4 đèn led
* Đèn led được kết nối vào STM32F401VE để điều khiển

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

* Led red, Led yellow, Led green, Led blue
* STM32F401VE
* 4 điện trở(150Ω)

## Mã lệnh chính:

*#include "main.h"*

*void SystemClock\_Config(void);*

*static void MX\_GPIO\_Init(void);*

*int main(void)*

*{*

*HAL\_Init();*

*SystemClock\_Config();*

*MX\_GPIO\_Init();*

*while (1)*

*{*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_0, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_1, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_2, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_3, GPIO\_PIN\_SET);*

*}*


*}*

# BÀI 11: STM32-LED TRÁI TIM

## Mô tả:

* Thực hiện việc lập trình để làm sáng đèn led
* Trình tự:
  + Sáng tất cả đèn
  + Sáng lần lượt cái đèn theo chiều kim đồng hồ
* Đèn led được kết nối vào STM32F401VE để điều khiển

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

* 24 led red
* STM32F401VE
* 3 RES16DIPIS (150ohm)

## Mã lệnh chính:

*#include "main.h"*

*void SystemClock\_Config(void);*

*static void MX\_GPIO\_Init(void);*

*void SangHetLed();*

*void TatHetLed();*

*void SangLanLuot();*

*int main(void)*

*{*

*HAL\_Init();*

*SystemClock\_Config();*

*MX\_GPIO\_Init();*

*while (1)*

*{*

*SangHetLed();*

*HAL\_Delay(1000);*

*TatHetLed();*

*HAL\_Delay(1000);*

*SangLanLuot();*

*}*

*}*

*void SangHetLed(){*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_0, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_1, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_2, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_3, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_4, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_5, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_6, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_7, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_8, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_9, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_10, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_11, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_12, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_13, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_14, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_15, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_0, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_1, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_2, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_3, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_4, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_5, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_6, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_7, GPIO\_PIN\_SET);*

*}*

*void TatHetLed(){*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_0, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_1, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_2, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_3, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_4, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_5, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_6, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_7, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_8, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_9, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_10, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_11, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_12, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_13, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_14, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_15, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_0, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_1, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_2, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_3, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_4, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_5, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_6, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_7, GPIO\_PIN\_RESET);*

*}*

*void SangLanLuot(){*

*TatHetLed();*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_0, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_1, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_2, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_3, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_4, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_5, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_6, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_7, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_8, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_9, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_10, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_11, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_12, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_13, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_14, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOD, GPIO\_PIN\_15, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_0, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_1, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_2, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_3, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_4, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_5, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_6, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(100);*

*HAL\_GPIO\_WritePin (GPIOE, GPIO\_PIN\_7, GPIO\_PIN\_SET);*


*}*

# BÀI 12: STM32-BUTTON

## Mô tả:

* Thực hiện việc lập trình để điều khiển led bằng button
* Đèn led và button được kết nối vào STM32F401VE
* Khi ấn button thì đèn sáng và ngược lại

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

* Led red
* Button
* STM32F401VE
* 1 điện trở(150Ω)

## Mã lệnh chính:

*#include "main.h"*

*void SystemClock\_Config(void);*

*static void MX\_GPIO\_Init(void);*

*int main(void) {*

*HAL\_Init();*

*SystemClock\_Config();*

*MX\_GPIO\_Init();*

*while (1) {*

*GPIO\_PinState pin0State = HAL\_GPIO\_ReadPin(GPIOD, GPIO\_PIN\_0);*

*if (pin0State == GPIO\_PIN\_SET) {*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOD, GPIO\_PIN\_13, GPIO\_PIN\_SET); }*

*else{*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOD, GPIO\_PIN\_13, GPIO\_PIN\_RESET);*

*}*

*}*


*}*

# BÀI 13: STM32-BUTTON - NGẮT NGOÀI

## Mô tả:

* Thực hiện việc lập trình để ngắt ngoài led bằng button
* Đèn led và button được kết nối vào STM32F401VE
* Ấn button lần 1 thì đèn sáng và lần 2 đèn tắt

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

* Led red, led yellow, led blue, led green
* Button
* STM32F401VE
* 5 điện trở(150Ω)

## Mã lệnh chính:

*#include "main.h"*

*void SystemClock\_Config(void);*

*static void MX\_GPIO\_Init(void);*

*int main(void){*

*HAL\_Init();*

*SystemClock\_Config();*

*MX\_GPIO\_Init();*

*while (1){*

*HAL\_GPIO\_TogglePin(GPIOD,GPIO\_PIN\_0|GPIO\_PIN\_1|GPIO\_PIN\_2);*

*HAL\_Delay(1000);*

*}*

*}*

*void HAL\_GPIO\_EXTI\_Callback(uint16\_t GPIO\_Pin){*

*if(GPIO\_Pin == GPIO\_PIN\_0)*

*{*

*HAL\_GPIO\_TogglePin(GPIOA, GPIO\_PIN\_9);*

*}*


*}*

# BÀI 14: STM32 – KẾT NỐI LCD

## Mô tả:

* Bài này ta thực hiện việc lập trình điều khiển qua lệnh , con trỏ để hiển thị thông tin trên màn hình LCD .
* LCD là một màn hình nhiều điểm ảnh, có thể coi là một Led ma trận dạng lớn.

## Sơ đồ thiết kế:



## Đặc điểm linh kiện:

* 1 chip STM32F401VE
* 1 điện trở POT
* 1 LCD016L

## Mã lệnh chính:

*#include "main.h"*

*void SystemClock\_Config(void);*

*static void MX\_GPIO\_Init(void);*

*//HAM GUI LENH*

*void send8bit(char D)*

*{*

*int b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7;*

*if ((D &1)==0) b0=0; //2^0*

*else b0=1;*

*if ((D &2)==0) b1=0;*

*else b1=1;*

*if ((D &4)==0) b2=0;*

*else b2=1;*

*if ((D &8)==0) b3=0;*

*else b3=1;*

*if ((D &16)==0) b4=0;*

*else b4=1;*

*if ((D &32)==0) b5=0;*

*else b5=1;*

*if ((D &64)==0) b6=0;*

*else b6=1;*

*if ((D &128)==0) b7=0;*

*else b7=1;*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOD,GPIO\_PIN\_0,b0);*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOD,GPIO\_PIN\_1,b1);*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOD,GPIO\_PIN\_2,b2);*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOD,GPIO\_PIN\_3,b3);*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOD,GPIO\_PIN\_4,b4);*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOD,GPIO\_PIN\_5,b5);*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOD,GPIO\_PIN\_6,b6);*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOD,GPIO\_PIN\_7,b7);*

*}*

*void sendlcd(char cmd)*

*{*

*// Rw dat muc thap*

*//b2 dat chan rs=0,de noi rang cmd la lenh*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOB, GPIO\_PIN\_3, GPIO\_PIN\_RESET);*

*//B3 GUI 8 BIET VAO 8 PIN*

*send8bit(cmd);*

*//b4 enable cho kytu -- < lcd*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOB, GPIO\_PIN\_4, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOB, GPIO\_PIN\_4, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(10);*

*}*

*// ham gui ky tu*

*void sendchar(char kytu)*

*{*

*// Rw dat muc thap*

*//b2 dat chan rs=1*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOB, GPIO\_PIN\_3, GPIO\_PIN\_SET);*

*//B3 GUI 8 BIET VAO 8 PIN*

*send8bit(kytu);*

*//b4 enable cho kytu -- < lcd*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOB, GPIO\_PIN\_4, GPIO\_PIN\_RESET);*

*HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOB, GPIO\_PIN\_4, GPIO\_PIN\_SET);*

*HAL\_Delay(10);*

*}*

*void sendstring(char \*str)*

*{*

*for (int i =0;str[i] !='\0';i++)*

*sendchar(str[i]);*

*}*

*int main(void)*

*{*

*HAL\_Init();*

*SystemClock\_Config();*

*MX\_GPIO\_Init();*

*//xoa noi dung*

*sendlcd(0x01);*

*// bat hien thi man hinh, tat con tro*

*sendlcd(0x0C);*

*//hello*

*sendstring("Hello K61 NTU");*

*//xuong dong*

*sendlcd(0x38);//che do 2 dong*

*sendlcd(0xC0);*

*sendstring("Ta Long Phi");*

*while (1)*

*{*

*}*

*}*